采购需求
[bookmark: OLE_LINK1]项目名称：中国科学院高能物理研究所三公寓配楼及围墙标志、标识更新制作
项目地点：中国科学院高能物理研究所三公寓
竣工日期：2026年8月30日前
采购需求：包含设计、制作、安装，详见附表
报价文件要求：
	序号
	技术项
	要求
	备注

	1
	报价单
	投标报价
	[bookmark: _GoBack]该报价以人民币计价，包含税金、设计、生产、运输、人工、保管、调试、保洁等项目附表内的一切费用，附表中有品牌参考要求的需注明品牌

	2
	业绩
	提供近3年内类似业绩完整合同及验收证明文件
	

	3
	方案
	对项目需求、重难点理解
制作周期
更新实施方案
	

	4
	人员配置
	团队架构 (项目负责人、设计人员、现场安装人员等)
人员职业资格证、技能等级证等资质文件
项目负责人具备1年及以上同类项目管理经验
	

	5
	服务保障
	履约保证措施
质保服务方案（2年）
	


注：合法正规有效的“营业执照”或者其他相关文件的复印件；法人委托授权书；项目负责人（联系人）身份证复印件


附表：
	序号
	制品名称
	规格尺寸（预估）
	数量
	单位
	单价
	合价
	工艺要求
	图样

	1
	校门标志制作
	100cm x 100cm
	2
	个
	
	
	不锈钢背板，10MM厚亚克力12v进口LED发光标识
	[image: ]

	2
	校门校名字制作
	90cm x 100cm
	11
	个
	
	
	不锈钢龙骨，不锈钢包边，8MM厚亚克力12v进口LED发光字
	[image: ]

	3
	校门育人目标字制作
	90cm x 80cm
	6
	个
	
	
	不锈钢龙骨，不锈钢包边，8MM厚亚克力12v进口LED字
	[image: ]

	4
	校门内标语字制作
	100cm x 100cm
	7
	个
	
	
	不锈钢龙骨，不锈钢包边，8MM厚亚克力12v进口LED发光字
	[image: ]

	5
	校门校训字制作
	90cm x 80cm
	6
	个
	
	
	不锈钢龙骨，不锈钢包边，8MM厚亚克力12v进口LED发光字
	[image: ]

	6
	校门翻新
	1200cm x 820cm
	1
	项
	
	
	校门整体破损处修复、打磨、除锈、刮腻子,喷防锈漆、喷汽车漆（包含校门两侧延伸墙和小房子）
汽车漆品牌参考：巴斯夫鹦鹉、PPG、艾仕得
	[image: ]
[image: ]

	7
	校名标识柱制作
	120cm x 380cm
	3
	面
	
	
	包含不锈标志、立体校名字、蓝色不锈钢背板更换，不锈钢底座及立柱打磨、抛光翻新
	[image: ][image: ]

	8
	教学楼顶LOGO标识及支架更换
	160cm x 160cm
	1
	个
	
	
	不锈钢背板，10MM厚亚克力12v进口LED发光标识
	[image: ]

	9
	教学楼楼体现有字翻新
	140cm x 140cm
	24
	个
	
	
	现有亚克力字，更换亚克力面板，不锈钢包边清理污渍，打磨抛光
	[image: ][image: ]

	10
	铁艺围墙灯箱制作
	70cm x 80cm
	28
	个
	
	
	不锈钢龙骨，不锈钢包边，8MM厚亚克力12v进口LED发光灯箱
	[image: ]

	11
	铁艺宣传栏制作
	260cm x 120cmx 20cm
	16
	个
	
	
	双层异形不锈钢烤漆宣传栏
烤漆品牌参考：阿克苏诺贝尔、佐敦、海虹老人品牌
	[image: ]

	12
	铁艺围墙翻新
	320cm x 160cm
	24
	个
	
	
	铁艺围墙双面打磨除锈，刷防锈漆、汽车漆
品牌参考：巴斯夫鹦鹉、PPG、艾仕得品牌
	[image: ]

	13
	铁艺大门翻新
	270cm x 195cm
	2
	个
	
	
	打磨除锈，刷防锈漆、汽车漆
汽车漆品牌参考：巴斯夫鹦鹉、PP、艾仕得品牌
	[image: ]

	14
	现有铁艺围墙柱维修、清洗
	82cm x 82cm x 195cm
	32
	个
	
	
	柱体26处瓷砖及勾缝破损维修、整体清洗污渍
	[image: ]

	15
	现有铁艺围墙基座维修、清洗
	70cm x 45cm x 320cm
	26
	个
	
	
	基座12处瓷砖及勾缝破损维修、整体清洗污渍
	[image: ]

	16
	班级指示牌
	60cm x 45cm
	10
	个
	
	
	8毫米透明亚克力UV喷绘，防雨、防晒画面
	[image: ]

	17
	展示画面制作
	240cm x 100cmx 
	16
	幅
	
	
	8毫米亚克力UV喷绘，防雨、防晒画面
	[image: ]

	18
	安装辅料
	
	1
	项
	
	
	1.时控开关4个
品牌参考：德力西、正泰、公牛
2.国标、无氧纯铜、3C认证、阻燃(ZB)电线约320米
品牌参考：远东、公牛、宝胜
3.国标、阻燃、3C认证线管约300米
品牌参考伟星、联塑、日丰
4.配电箱、防水绝缘胶布、接线端子等
品牌参考：德力西、正泰、公牛
注：按单项分别报价
	

	19
	高空吊篮吊车
	
	5
	台班
	
	
	用于楼顶、楼体、校门字安装及校门翻新使用
	

	20
	人工安装费
	
	1
	项
	
	
	
	

	21
	运输费
	
	1
	项
	
	
	
	

	22
	保洁费
	
	1
	项
	
	
	所有施工现场卫生清理，撤场不留痕迹
	

	23
	施工保险
	
	1
	项
	
	
	
	

	24
	税费
	
	1
	项
	
	
	
	

	25
	总价：

	26
	联系人：           联系方式：    

	27
	备注：
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