高性能磁性材料热处理系统
	序号
	物品名称
	品牌/生产商
	指标需求
	计量单位
	采购数量
	交货周期
	交货地点

	1
	高性能磁性材料热加工装置
	NMS-RTH15
	1、最高温度：1000℃

2、常用温度区间：300～700℃

3、控温精度： ±1℃

4、温区个数：三温区

5、温区长度：1500mm

6、均质温区：1000mm

7、加热方式：电阻加热

8、测温方式：热电偶

9、炉管规格及材料： Φ40mm×3mm高纯石英管（炉管内可充保护气体避免条带氧化）
	套
	1
	4个月
	合同约定地点

	2
	磁性材料磁场汇集器


	非标定制
	1.冷却形式：铜管水冷

2.磁场强度：≥1200GS（1米范围内）

3.电流：170A电压：185V 

4.总功率：31.45kw
	套
	1
	4个月
	合同约定地点


