膨胀法兰技术说明
一、概述
[bookmark: _GoBack]膨胀法兰（又称冲击波纹管）用于靶体系统氦容器的真空密封场景。该产品采用内外同心焊接波纹管和金属密封膜片的全金属结构，具有抗辐射能力强、可补充安装和定位误差、预紧力较小、便于遥控维护等突出优点。膨胀法兰将安装在靶体维护拖车上。
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图1 膨胀法兰三维图
2、 主要技术参数
	参数
	要求

	外径
	Φ720mm

	内径
	Φ520mm

	连接方式
	法兰连接

	密封漏率
	优于1.0×10⁻⁶ Pa·m³/s

	配套垫圈
	耐辐照核级柔性石墨垫圈

	数量
	1套


三、产品结构
膨胀法兰采用内外同心焊接波纹管和金属密封膜片的全金属结构
1. 波纹管组件：内外同心焊接波纹管，作为弹性补偿元件；
2. 密封膜片：金属密封膜片，实现真空密封；
3. 法兰本体：大直径法兰，用于与氦容器、快卸卡盘设备组件连接。
四、关键技术要求
(1) 密封漏率指标要求优于1.0×10⁻⁶ Pa·m³/s；
(2) 零部件加工精度符合图纸要求；
(3) 组装和焊接质量符合图纸和合同要求；
(4) 配套使用耐辐照核级柔性石墨垫圈，确保在强辐照工作环境下密封性能的稳定、可靠；
(5) 产品制造应参照GB/T 12777-2019《金属波纹管膨胀节通用技术条件》等相关标准执行。
五、验收要求
(1) 零部件加工精度、组装和焊接质量须符合图纸和合同要求；
(2) 产品与测密封平台（甲供）进行配合密封测试；
(3) 密封性能须通过实测验证，漏率优于1.0×10⁻⁶ Pa·m³/s；
(4) 提供加工制造记录、材质证明及必要的检测报告。
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