技术要求附件：
1、具有腔肠幅度相位反馈控制，离线幅度相位控制精度幅度稳定度≤ 0.01% RMS，相位稳定度 ≤ 0.01°RMS。
2、具体腔频率反馈工作功能，支持piezo快调谐和电机调谐。
3、具有自激控制功能，最大功率保护功能，quench失超保护功能等。
4、支持CW/Pulse两种模型下的闭环控制。
5、软件基于EPICS控制架构，提供完整的IOC应用。
6、数字信号板卡基于具有嵌入式arm的ZYQN-7100芯片。
7、具有6路及以上的AD通道，16位高速ADC，最大采样速率>100MHz。
[bookmark: _GoBack]8、具有2路及以上DA通道，16位高速DAC，最大采样速率＞250MHz。
9、具有时钟分配单元，时钟分配可进行编程配置。
10、RF信号频率1500MHz，可实现RF信号的上下变频功能。
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