eXTP长期观测计划制定软件
本软件是增强型X射线时变与偏振探测（eXTP）空间天文台项目科学应用系统科学运行分系统的组成部分，主要任务是完成长期观测计划制定软件模块的设计和开发。主要技术内容包括：对批准的观测任务进行年度规划，确保各项观测任务能够按策略、按需求开展，且实现年度观测效率最优化。
软件需实现以下功能：
（1） 需实现内容：对AO观测任务，按照天体的位置矢量和过SAA时间，计算观测目标在一次长期计划时间段内的可见性，并根据可见性，计算所有观测目标的以天为单位的观测效率。
（2） 对观测源的优先级排序和时间窗口优化，观测源被地球遮挡时更换观测目标，搜寻与已安排源形成互补观测的源并进行安排，使总观测效率达到最大化，最终按周生成观测时序表。
（3） 对ToO临时观测任务需求，将其按要求分散至已生成的观测时序表。
（4） 对任务源具备观测重规划的能力。当计划中存在大量源未被观测的情况时，将本AO内还未观测的任务源，重新安排生成新的长期观测计划，重规划过程中尽量不影响已经安排的A类观测。
（5） 对制定完毕的长期计划，按照数据库格式要求写入长期观测计划数据库，并生成长期观测计划文件，作为后续短期计划制定的输入文件。
（6） 对长期计划制定情况进行总结分析并生成报告：统计安排的观测总时长，各个AO源安排的总时间，以及观测的效率等



软件应达指标及参数：
（1） 长期观测计划制定可操作界面；
（2） 可对长期计划制定参数进行配置；
（3） 一般操作响应时间1s以内；
（4） 长期计划制定时间在20min以内。
